
乐山市五通桥区校服产品质量监督抽查
实施细则（2026年版）
1  抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
校服每批次产品抽取样品2（件/条/套），其中1（件/条/套）作为检验样品，另1（件/条/套）作为备用样品。如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。备用样品封存于受检单位，由其妥善保存。
2  检验依据
表1  校服检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	纤维含量
	FZ/T 01057.1—2007
FZ/T 01057.2—2007
FZ/T 01057.3—2007
FZ/T 01057.4—2007
GB/T 2910.1—2009
GB/T 2910.2—2009
GB/T 2910.3—2009
GB/T 2910.4—2022
GB/T 2910.5—2009
GB/T 2910.6—2009
GB/T 2910.7—2009
GB/T 2910.8—2009
GB/T 2910.11—2009
GB/T 2910.12-2023
GB/T 2910.18—2009
GB/T 2910.20—2009
GB/T 2910.22—2009
GB/T 2910.101—2009
FZ/T 01101—2008
FZ/T 01026—2017 
FZ/T 01026-2017 
FZ/T 30003-2009 
GB/T 16988-2013 
GB/T 38015-2019

	2
	甲醛含量
	GB/T 2912.1—2009

	3
	pH值
	GB/T 7573—2009

	4
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592-2024
GB/T 23344—2009

	5
	耐水色牢度
	GB/T 5713—2013


注：1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、
有关组织反映有质量问题的重要项目。
2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则；凡是不注
日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3  判定规则
3.1  依据标准
GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T 22849-2024 针织T恤衫 
GB/T 22853-2019 针织运动服
GB/T 22854-2009 针织学生服
GB/T 23328-2009 机织学生服
GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识
GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
GB/T 31888-2015 中小学生校服
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2  判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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